**Anunț**

**Compania S.A. ”Cahulpan” vine cu anunțul** **privind achiziționarea prin licitație a bunurilor/serviciilor din cadrul Proiectului ”Consolidarea capacităților Secției Învățământ Dual din cadrul CCI a RM și a filialelor regionale în îmbunătățirea cooperării dintre operatorii economici și instituțiile de învățământ profesional tehnic și promovarea învățământului dual”.**

**Condițiile conform licitației publice le găsiți anexate mai jos.**

**Contactați-ne pe adresa de mail:** [**snop.vicedirector@gmail.com**](mailto:snop.vicedirector@gmail.com)**; nr.telefon 068887009**

**ANUNȚ DE PARTICIPARE**

**privind achiziționarea prin licitație a bunurilor/serviciilor din cadrul Proiectului ”Consolidarea capacităților Secției Învățământ Dual din cadrul CCI a RM și a filialelor regionale în îmbunătățirea cooperării dintre operatorii economici și instituțiile de învățământ profesional tehnic și promovarea învățământului dual”,**

1. Denumirea întreprinderii contractante **S.A. ”Cahulpan”;**
2. Obiectul achiziției (denumire și sau o scurtă de scriere a parametrilor esențiali, cantiatea):

* Ciocan rotopercutor Makita SDS PLUS 18 V 1.2 J 0 – 4800 percuţii/min **- 3 bucăți**

**garanție – 12 lini, livrare – 30 zile;**

* Set de scule electrice Makita DDF482Z+ DTD152Z 135 Nm 3.0 Ah (Li-ion) 18 V 11000 rot/mi - **3 bucăți**

**garanție – 12 lini, livrare – 30 zile;**

* Set dălți și burghie Makita D-42385 6 - 20 250 SDS Plus - **3 bucăți**

**garanție – 12 lini, livrare – 30 zile;**

* Mașină de curățat cu înaltă presiune KARCHER K7 3 kW 220 - 240 V 160 bar – **1 bucăți**

**garanție – 12 lini, livrare – 30 zile;**

* Bit WIHA PH2 50 mm - **20 bucăți**

**garanție – 12 lini, livrare – 30 zile;**

* Aparat de sudat combinat TELWIN TECHNOMIG 210 MMA/MIG/TIG 20-220 A 5 kW 230 V - **1 bucăți**

**garanție – 12 lini, livrare – 30 zile;**

* Set scule electrician Yato 3909 – **10 bucăți**

**garanție – 12 lini, livrare – 30 zile;**

* Set de instrumente Yato 38941 1/2 225 – **5 bucăți**

**garanție – 12 lini, livrare – 30 zile;**

* Ciocan de lipit Yato YT82461 75 W 110 - 240 V 90 – 480 - **3 bucăți**

**garanție – 12 lini, livrare – 30 zile;**

* Vârfuri pentru ciocan de lipit Yato YT82526 90-48°- **2 bucăți**

**garanție – 12 lini, livrare – 30 zile;**

* Ladă pentru instrumente DeWALT TOUGH SISTEM 2.0 DWST83342-1 550 x 370 x 410 mm plastic –

**5 bucăți, garanție – 12 lini, livrare – 30 zile;**

* Pistol aer cald Makita DHG181ZK 18 V 500 °С 200 l/min - **2 bucăți**

**garanție – 12 lini, livrare – 30 zile;**

* Lanterna pe cap led Vorel 88672 3 W 1.5 V 3 x AAA - **7 bucăți**

**garanție – 12 lini, livrare – 30 zile;**

* Lanternă Makita DEBDML186 35 lm 18 V - **3 bucăți**

**garanție – 12 lini, livrare – 30 zile;**

* Gheare de montare LM2 metal - **2 bucăți**

**garanție – 12 lini, livrare – 30 zile;**

* Pirometru digital UNI-T UT301C 9 V - **1 bucăți**

**garanție – 12 lini, livrare – 30 zile;**

* Megaommetru Заряд ЭС0202/2Г - **1 bucăți**

**garanție – 12 lini, livrare – 30 zile;**

* Detector de fire electrice CEM LA-1012 - **1 bucăți**

**garanție – 12 lini, livrare – 30 zile;**

* Clește de măsurat curentul CEM DT-3373 1000 A - **5 bucăți**

**garanție – 12 lini, livrare – 30 zile;**

* Set scule dielectrice WIHA Basic electric L 480 x 390 x1 90 mm 34 - **5 bucăți**

**garanție – 12 lini, livrare – 30 zile;**

* Polizor unghiular Makita GA005GM201 125 mm 40 V 8500 rot/min - **2 bucăți**

**garanție – 12 lini, livrare – 30 zile;**

* Mașină de frezat canaluri Einhell TE-MA 1500 1500 W 220 - 240 V 8500 rot/min - **1 bucăți**

**garanție – 12 lini, livrare – 30 zile;**

* Set biți + șurubelniță KWB 106800 92 - **2 bucăți;**
* Set biți DeWALT DT70743T 32 - **2 bucăți**

**garanție – 12 lini, livrare – 30 zile;**

* Multimetru KASAN UA78A - **5 bucăți**

**garanție – 12 lini, livrare – 30 zile;**

* Scară dielectrică CORDEN-ST 2301041- **2 bucăți**

**garanție – 12 lini, livrare – 30 zile;**

* Detector GSM Bosch GM 120 120 mm - **1 bucăți**

**garanție – 12 lini, livrare – 30 zile;**

* Detector de metale și cabluri sub tensiune Mastech MS6906 30 mm - **1 bucăți**

**garanție – 12 lini, livrare – 30 zile;**

* Botine SAFETY JOGGER IARNA PROMO ARAS Mărime **41-41,5-42-4;** Complectaţie**: 1 pereche mănuși,1 pereche șosete, 1 caciulă** Model **IARNA PROMO ARAS** Brand **SAFETY JOGGER - 14 bucăți - garanție – 12 lini, livrare – 30 zile;**
* Salopetă de lucru SEVEN KINGS PLSTA4OG56M Mărime **S,M,L,XL;** Мodel **PLSTA4OG56** Brand **SEVEN KINGST** - **14 bucăți - garanție – 12 lini, livrare – 30 zile;**
* Cască de protecție+Mască+căști de protecție zgomot Verto T52272 - **14 bucăți**

**garanție – 12 lini, livrare – 30 zile;**

* Mănuși dielectrice Cauciuc moale, dielectric - **3 bucăți**

**garanție – 12 lini, livrare – 30 zile;**

* Indicator de tensiune înaltă УВНУ-10KV C3 ИП 10 kV - **3 bucăți**

**garanție – 12 lini, livrare – 30 zile;**

* Bote dielectrice 20 KV - **3 bucăți**

**garanție – 12 lini, livrare – 30 zile;**

* Covor dielectric 50 x 50 cm - **15 bucăți**

**garanție – 12 lini, livrare – 30 zile;**

* Centură de siguranță Promsiz 2PB - **2 bucăți**

**garanție – 12 lini, livrare – 30 zile;**

* Centură pentru scule Toya TOY78750 piele - **10 bucăți**

**garanție – 12 lini, livrare – 30 zile;**

* Tricou POLSTAR S bumbac Mărime **S,M,L,XL - 14 bucăți**

**garanție – 12 lini, livrare – 30 zile;**

* Scurtă BRIXTON PRACTICAL M haki Mărime **M**; Greutatea **260 g/m2 -**  **5 bucăți**

**garanție – 12 lini, livrare – 30 zile;**

* Mănuși de lucru SAFETY JOGGER SJMALLFLEXDOT10 1 negru/Sur 1 buc Mărime **10;** Bucăţi în set **1 buc – 20 bucăți - garanție – 12 lini, livrare – 30 zile;**

1. Data publicării anunțului: 14.12.2023
2. Sursa alocației:proiectului „Întreprinderi și Comune Puternice pentru Moldova”, finanțat de Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și Guvernul Elveției prin intermediul Agenției de Implementare: CCI RM.
3. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: livrarea bunurilor după semnarea contractului, în termen de **30**  zile din momentul solicitării.
4. Livrarea și descărcarea la destinație a bunurilor va fi efectuată cu transportul și personalul ofertantului
5. Oferta urmază a fi depusă pe fiecare lot întreg\*.
6. Se asigura gratuit: Livrarea și instalarea utilajului
7. Locul livrării: mun. Cahul str. Păcii nr. 20, R. Moldova 3900
8. Modalități de plată: prin transfer în baza facturii fiscal (posibilitate cu avans 50/50%).
9. Termenul de garanție: 12 luni
10. Criteriul de evaluare: conform specificației caietului de sarcini
11. Oferta va conține specificației tehnice deplină solicitate conform caietului de sarcini (se anexează).
12. Ofertantul va indica, disponibilitatea achiziționării **cu aplicarea TVA la cota zero.**
13. Compania **S.A. ”Cahulpan”** invită agenții economici specializați interesați, să participe la procedura de achiziție privind livrarea bunurilor/serviciilor specificate in caietul de sarcini
14. Pentru a participa la concursul de achiziție agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:

* **Oferta de preț** confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, cu indicarea caracteristicilor produselor propuse, cantitatea, prețul unitar și suma totală per ofertă conform formularelor  (F1.1),  (F2.1) și  (F2.2);

**Notă:** Suma ofertei în mod obligatoriu va include prețul utilajului, transportul și descărcarea la destinație.

* **Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii și Extras din registrul de stat al persoanelor juridice**, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului;
* **Rechizitele bancare cu ștampila băncii deserventă;**
* **Certificat de conformitate;**
* **Instrucțiuni de utilizare;**
* **Informații generale despre participant și lista principalelor livrări**, confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

1. Agenții economici interesați pot obține informații suplimentare la următoarele date de contact:
   1. Telefonul: 078200913; 068887009
   2. E-mail: snop.vicedirector@gmail.com
   3. Numele și prenumele persoanei responsabile: Șevcenco Victoria
2. **Depunerea ofertelor:**

* Termenul de depunere a ofertelor: **până la ora 23.59, data 19.01.2023**
* Ofertele trebuie să fie depuse după cum urmează:

*Personal în plic sigilat la:*  adresa: mun.Cahul str. Păcii nr.20, R.Moldova, 3900, „Proiectului **Implementarea programului de Învățământ Dual în S.A. ”Cahulpan””**

1. ” din cadrul **Schemei de suport financiar a Proiectului ”Consolidarea capacităților Secției Învățământ Dual din cadrul CCI a RM și a filialelor regionale în îmbunătățirea cooperării dintre operatorii economici și instituțiile de învățământ profesional tehnic și promovarea învățământului dual””,,** **Lot.1 ,,\_”** [denumirea ofertantului]”;
2. *Electronic la adresa:* \_\_\_\_\_\_**@\_\_\_\_\_\_\_\_\_.md,** indicându-se în subiectul mesajului Proiectului **”Implementarea programului de Învățământ Dual în S.A. ”Cahulpan** din cadrul **Schemei de suport financiar a Proiectului ”Consolidarea capacităților Secției Învățământ Dual din cadrul CCI a RM și a filialelor regionale în îmbunătățirea cooperării dintre operatorii economici și instituțiile de învățământ profesional tehnic și promovarea învățământului dual”,, Lot.1 ,,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”** [denumirea ofertantului]”;

* Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări cu număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile.
* Ofertele întârziate vor fi respinse.
* Termenul de valabilitate a ofertei: 10 zile.

\*Dacă printr-o singură procedură se licitează mai multe loturi aceste se vor enumera corespunzător, iar ofertele se depun pentru fiecare lot separat.

***Anexa nr.2***

*a Regulamentului*

*cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor*

*în cadrul ”Consolidarea capacităților Secției Învățământ Dual din cadrul CCI a RM și a filialelor regionale în îmbunătățirea cooperării dintre operatorii economici și instituțiile de învățământ profesional tehnic și promovarea învățământului dual”*

Documente arte integrantă a Anunțului de participare la procedura de achiziții de bunuri și servicii.

**Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor/serviciilor prin licitație în cadrul proiectului ,, Implementarea programului de Învățământ Dual în S.A. „Cahulpan”” - LOT #**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** |
| *Lot 1.* | Ciocan rotopercutor Makita SDS PLUS 18 V 1.2 J 0 – 4800 percuţii/min | *Buc* | *3* | Tip alimentare Acumulator  Complectaţie acumulator x 2, Încărcător, valiză Tensiune (V)18V  Turaţii la mersul în gol 0 680rot/min  Număr percuţii 0 - 4800 percuţii/min  Energie de percuție (EPTA)1.2 J  Diametru max. găurire beton 17 mm  Diametru max. găurire oţel 10 mm  Diametru max. găurire lemn 13 mm  Model SDS PLUS  Brand **Makita**  Acumulator 5.0 Ah (Li-ion)  Greutatea 2.1 kg |
| **Garanție** |  |  |  | 12 luni |
| **Livrare** |  |  |  | 30 zile |
| **Post garanței** |  |  |  | Posibilitatea prelungirii garanției sau încheierea unui contract de mentenanță a utilajului.  În caz de defectare a utilajului, vânzătorul e obligat să schimbe sau să repare bunul defectat în termen de 10-20 zile. |
| *Lot 2.* | Set de scule electrice Makita DDF482Z+ DTD152Z 135 Nm 3.0 Ah (Li-ion) 18 V 11000 rot/mi | *Buc* | *3* | acumulator x 3, încărcător, valiză  Acumulator 3.0 Ah (Li-ion)  Moment de torsiune 135 Nm  Model DDF482Z+ DTD152Z  Tip alimentare Acumulator  Tensiune (V) 18 V  Turaţii la mersul în gol 11000 rot/min  Diametru max. găurire oţel 13 mm  Diametru max. găurire lemn 38 mm  Greutatea 1.5 kg  Număr percuţii 0 - 3500 percuții/min  Brand **Makita** |
| **Garanție** |  |  |  | 12 luni |
| **Livrare** |  |  |  | 30 zile |
| **Post garanței** |  |  |  | Posibilitatea prelungirii garanției sau încheierea unui contract de mentenanță a utilajului.  În caz de defectare a utilajului, vânzătorul e obligat să schimbe sau să repare bunul defectat în termen de 10-20 zile. |
| *Lot 3.* | Set dălți și burghie Makita D-42385 6 - 20 250 SDS Plus | *Buc* | *3* | Destinație **Beton**  Bucăţi în set **10 buc**  Lungime (mm) **250**  Tip prindere **SDS Plus**  Diametru (mm) **6 - 20**  Model **D-42385**  Brand **Makita**  Tip material **Metal** |
| **Garanție** |  |  |  | 12 luni |
| **Livrare** |  |  |  | 30 zile |
| **Post garanței** |  |  |  | Posibilitatea prelungirii garanției sau încheierea unui contract de mentenanță a utilajului.  În caz de defectare a utilajului, vânzătorul e obligat să schimbe sau să repare bunul defectat în termen de 10-20 zile. |
| *Lot 4.* | Mașină de curățat cu înaltă presiune KARCHER K7 3 kW 220 - 240 V 160 bar | *Buc* | *1* | Tip alimentare **Rețea**  Debit de funcţionare **600 l/h**  Lungimea cablului **5 m**  Puterea (W) **3 kW**  Tensiune (V) **220 - 240 V**  Model **K7**; Greutatea **19.1 kg**  Brand **KARCHER**  Temperatură maximă admisă a apei **60°C**  Lungime furtun **10 m**; Presiune **160 bar** |
| **Garanție** |  |  |  | 12 luni |
| **Livrare** |  |  |  | 30 zile |
| **Post garanței** |  |  |  | Posibilitatea prelungirii garanției sau încheierea unui contract de mentenanță a utilajului.  În caz de defectare a utilajului, vânzătorul e obligat să schimbe sau să repare bunul defectat în termen de 10-20 zile. |
| *Lot 5.* | Bit WIHA PH2 50 mm | *Buc* | *20* | Dimensiuni (L x W x H x Ø) **50 mm**  Model **PH2**  Brand **WIHA** |
| **Garanție** |  |  |  | 12 luni |
| **Livrare** |  |  |  | 30 zile |
| **Post garanței** |  |  |  | Posibilitatea prelungirii garanției sau încheierea unui contract de mentenanță a utilajului.  În caz de defectare a utilajului, vânzătorul e obligat să schimbe sau să repare bunul defectat în termen de 10-20 zile. |
| *Lot 6.* | Aparat de sudat combinat TELWIN TECHNOMIG 210 MMA/MIG/TIG 20-220 A 5 kW 230 V | *Buc* | *1* | Curent de sudură **20-220 A**  Tensiune (V) **230 V**  Greutatea **13 kg**  Model **TECHNOMIG 210**  Puterea (W) **5 kW**  Brand **TELWIN**  Tip **MMA/MIG/TIG** |
| **Garanție** |  |  |  | 12 luni |
| **Livrare** |  |  |  | 30 zile |
| **Post garanței** |  |  |  | Posibilitatea prelungirii garanției sau încheierea unui contract de mentenanță a utilajului.  În caz de defectare a utilajului, vânzătorul e obligat să schimbe sau să repare bunul defectat în termen de 10-20 zile. |
| *Lot 7.* | Set scule electrician Yato 39009 | *Buc* | *10* | Brand **Yato**  Tip material **Metal**  Model **39009** |
| **Garanție** |  |  |  | 12 luni |
| **Livrare** |  |  |  | 30 zile |
| **Post garanței** |  |  |  | Posibilitatea prelungirii garanției sau încheierea unui contract de mentenanță a utilajului.  În caz de defectare a utilajului, vânzătorul e obligat să schimbe sau să repare bunul defectat în termen de 10-20 zile. |
| *Lot 8.* | Set de instrumente Yato 38941 1/2 225 | *Buc* | *5* | Dimensiuni (L x W x H x Ø) **1/2**  Tip material **Metal;**  Bucăţi în set **225**  Model **38941**; Brand**Yato** |
| **Garanție** |  |  |  | 12 luni |
| **Livrare** |  |  |  | 30 zile |
| **Post garanței** |  |  |  | Posibilitatea prelungirii garanției sau încheierea unui contract de mentenanță a utilajului.  În caz de defectare a utilajului, vânzătorul e obligat să schimbe sau să repare bunul defectat în termen de 10-20 zile. |
| *Lot 9.* | Ciocan de lipit Yato YT82461 75 W 110 - 240 V 90 – 480 | *Buc* | *3* | Temperatură de lucru **90 - 480 °С**  Puterea (W) **75 W**;  Tensiune (V)**110 - 240 V**  Model **YT82461**; Brand **Yato**; Tip **LED**  Tip material **Metal / Plastic** |
| **Garanție** |  |  |  | 12 luni |
| **Livrare** |  |  |  | 30 zile |
| **Post garanței** |  |  |  | Posibilitatea prelungirii garanției sau încheierea unui contract de mentenanță a utilajului.  În caz de defectare a utilajului, vânzătorul e obligat să schimbe sau să repare bunul defectat în termen de 10-20 zile. |
| *Lot 10.* | Vârfuri pentru ciocan de lipit  Yato YT82526 90-48° | *buc* | *2* | Temperatură de lucru **90 - 480 °С**  Număr bucăți **10bucăți**  Моdel **YT82526**; Brand **Yato**  Mărime (L x W x H x Ø) **6 мм; Tip 900M**  Тip material **Metal** |
| **Garanție** |  |  |  | 12 luni |
| **Livrare** |  |  |  | 30 zile |
| **Post garanței** |  |  |  | Posibilitatea prelungirii garanției sau încheierea unui contract de mentenanță a utilajului.  În caz de defectare a utilajului, vânzătorul e obligat să schimbe sau să repare bunul defectat în termen de 10-20 zile. |
| *Lot 11.* | Ladă pentru instrumente DeWALT TOUGH SISTEM 2.0 DWST83342-1 550 x 370 x 410 mm plastic | *Buc* | *5* | Tip material **Plastic**  Model **TOUGH SISTEM 2.0 DWST83342-1**; Brand **DeWALT**  Dimensiuni (L x W x H x Ø)  **550 x 370 x 410 mm**  Gradul de protecţie (IP) **IP65** |
| **Garanție** |  |  |  | 12 luni |
| **Livrare** |  |  |  | 30 zile |
| **Post garanței** |  |  |  | Posibilitatea prelungirii garanției sau încheierea unui contract de mentenanță a utilajului.  În caz de defectare a utilajului, vânzătorul e obligat să schimbe sau să repare bunul defectat în termen de 10-20 zile. |
| *Lot 12.* | Pistol aer cald Makita DHG181ZK 18 V 500 °С 200 l/min | *Buc* | *2* | Acumulator  Tip alimentare **Acumulator**  Curent aer maxim **200 l/min**  Temperatură de lucru **500 °С**  Tensiune (V) **18 V**  Reglare curent de aer **2**  Model **DHG181ZK** Brand **Makita**  Dimensiuni (L x W x H x Ø)  **173 x 79 x 255 mm;**  Greutatea **0.7 kg** |
| **Garanție** |  |  |  | 12 luni |
| **Livrare** |  |  |  | 30 zile |
| **Post garanței** |  |  |  | Posibilitatea prelungirii garanției sau încheierea unui contract de mentenanță a utilajului.  În caz de defectare a utilajului, vânzătorul e obligat să schimbe sau să repare bunul defectat în termen de 10-20 zile. |
| *Lot 13.* | Lanterna pe cap led Vorel 88672 3 W 1.5 V 3 x AAA | *Buc* | *7* | Puterea (W) **3 W**; Acumulator **3 x AAA**  Model **88672** Brand **Vorel**  Distanţa de iluminare **50 m**  Gradul de protecţie (IP) **IP20**  Tensiune (V) **1.5 V** |
| *Lot 14.* | Lanternă Makita  DEBDML186 35 lm 18 V | *Buc* | *3* | Tensiune (V) **18 V**  Flux luminos (lm) **35 lm**  Durata de funcţionare neântreruptă **114**  Model **DEBDML186**; Brand **Makita**  Greutatea **0.51 kg**  Tip acumulator **Li-Ion** |
| **Garanție** |  |  |  | 12 luni |
| **Livrare** |  |  |  | 30 zile |
| **Post garanței** |  |  |  | Posibilitatea prelungirii garanției sau încheierea unui contract de mentenanță a utilajului.  În caz de defectare a utilajului, vânzătorul e obligat să schimbe sau să repare bunul defectat în termen de 10-20 zile. |
| *Lot 15.* | Gheare de montare LM2  metal | *Buc* | *2* | Tip material **Metal**; Model **LM2** |
| **Garanție** |  |  |  | 12 luni |
| **Livrare** |  |  |  | 30 zile |
| **Post garanței** |  |  |  | Posibilitatea prelungirii garanției sau încheierea unui contract de mentenanță a utilajului.  În caz de defectare a utilajului, vânzătorul e obligat să schimbe sau să repare bunul defectat în termen de 10-20 zile. |
| *Lot 16.* | Pirometru digital UNI-T  UT301C 9 V | *Buc* | *1* | Tensiune (V) **9 V**  Raza de măsură **-18 +550°С**  Model **UT301C**;Brand **UNI-T**  Dimensiuni (L x W x H x Ø)  **169 × 138 × 53 mm** |
| **Garanție** |  |  |  | 12 luni |
| **Livrare** |  |  |  | 30 zile |
| **Post garanței** |  |  |  | Posibilitatea prelungirii garanției sau încheierea unui contract de mentenanță a utilajului.  În caz de defectare a utilajului, vânzătorul e obligat să schimbe sau să repare bunul defectat în termen de 10-20 zile. |
| *Lot 17.* | Megaommetru Заряд  ЭС0202/2Г | *Buc* | *1* | Tip **Analog**; Model **ЭС0202/2Г**  Brand **Заряд** |
| **Garanție** |  |  |  | 12 luni |
| **Livrare** |  |  |  | 30 zile |
| **Post garanței** |  |  |  | Posibilitatea prelungirii garanției sau încheierea unui contract de mentenanță a utilajului.  În caz de defectare a utilajului, vânzătorul e obligat să schimbe sau să repare bunul defectat în termen de 10-20 zile. |
| *Lot 18.* | Detector de fire electrice  CEM LA-1012 | *Buc* | *1* | Frecvenţa **0-60 Hz**  Model **LA-1012**; Brand **CEM**  Dimensiuni (L x W x H x Ø)  **190 x 60 x 37, 128 x 68 x 30 mm**  Temperatura mediului ambiant la exploatare **de la 0°С pînă la +40°С**  Greutatea **229 /185 g** |
| **Garanție** |  |  |  | 12 luni |
| **Livrare** |  |  |  | 30 zile |
| **Post garanței** |  |  |  | Posibilitatea prelungirii garanției sau încheierea unui contract de mentenanță a utilajului.  În caz de defectare a utilajului, vânzătorul e obligat să schimbe sau să repare bunul defectat în termen de 10-20 zile. |
| *Lot 19.* | Clește de măsurat curentul  CEM DT-3373 1000 A | *buc* | *5* | Curent (A) **1000 A**; Capacitate **6 mf**  Frecvenţa **10 MHz;** Model **DT-3373**  Brand **CEM**; Tip **AC/DC**  Temperatura mediului ambiant la exploatare **de la 0°С pînă la +760°С** |
| **Garanție** |  |  |  | 12 luni |
| **Livrare** |  |  |  | 30 zile |
| **Post garanței** |  |  |  | Posibilitatea prelungirii garanției sau încheierea unui contract de mentenanță a utilajului.  În caz de defectare a utilajului, vânzătorul e obligat să schimbe sau să repare bunul defectat în termen de 10-20 zile. |
| *Lot 20.* | Set scule dielectrice WIHA  Basic electric L 480 x 390 x  1 90 mm 34 | *Buc* | *5* | Bucăţi în set **34;** Model **Basic electric L**  Brand **WIHA**  Dimensiuni (L x W x H x Ø)  **480 x 390 x 190 mm** |
| **Garanție** |  |  |  | 12 luni |
| **Livrare** |  |  |  | 30 zile |
| **Post garanței** |  |  |  | Posibilitatea prelungirii garanției sau încheierea unui contract de mentenanță a utilajului.  În caz de defectare a utilajului, vânzătorul e obligat să schimbe sau să repare bunul defectat în termen de 10-20 zile. |
| *Lot 21.* | Polizor unghiular Makita  GA005GM201 125 mm 40 V  8500 rot/min | *Buc* | *2* | Diametru discuri **125 mm**  Complectaţie **2 acumulatoare**  Tensiune (V) **40 V**; Acumulator **4 Ah**  Turaţii la mersul în gol **8500 rot/min**  Model **GA005GM201**  Tip alimentare **Acumulator**  Tip acumulator **Li-Ion;** Greutatea **3.6 kg**  Diametru de prindere **22.2 mm**  Brand **Makita** |
| **Garanție** |  |  |  | 12 luni |
| **Livrare** |  |  |  | 30 zile |
| **Post garanței** |  |  |  | Posibilitatea prelungirii garanției sau încheierea unui contract de mentenanță a utilajului.  În caz de defectare a utilajului, vânzătorul e obligat să schimbe sau să repare bunul defectat în termen de 10-20 zile. |
| *Lot 22.* | Mașină de frezat canaluri  Einhell TE-MA 1500 1500 W  220 - 240 V 8500 rot/min | *buc* | *1* | Tip alimentare **Rețea**  Diametru discuri **125 mm**  Puterea (W) **1500 W**  Tensiune (V) **220 - 240 V**  Turaţii la mersul în gol **8500 rot/min**  Model **TE-MA 1500;** Brand **Einhell** |
| **Garanție** |  |  |  |  |
| **Livrare** |  |  |  |  |
| **Post garanței** |  |  |  | Posibilitatea prelungirii garanției sau încheierea unui contract de mentenanță a utilajului.  În caz de defectare a utilajului, vânzătorul e obligat să schimbe sau să repare bunul defectat în termen de 10-20 zile. |
| *Lot 23.* | Set biți + șurubelniță KWB  106800 92 | *Buc* | *2* | Bucăţi în set **92**  Model **106800;** Brand **KWB** |
| **Garanție** |  |  |  | 12 luni |
| **Livrare** |  |  |  | 30 zile |
| **Post garanței** |  |  |  | Posibilitatea prelungirii garanției sau încheierea unui contract de mentenanță a utilajului.  În caz de defectare a utilajului, vânzătorul e obligat să schimbe sau să repare bunul defectat în termen de 10-20 zile. |
| *Lot 24.* | Set biți DeWALT DT70743T  32 | *Buc* | *2* | Brand **DeWALT**  Tip material **Metal;** Bucăţi în set **32**  Model **DT70743T** |
| **Garanție** |  |  |  | 12 luni |
| **Livrare** |  |  |  | 30 zile |
| **Post garanței** |  |  |  | Posibilitatea prelungirii garanției sau încheierea unui contract de mentenanță a utilajului.  În caz de defectare a utilajului, vânzătorul e obligat să schimbe sau să repare bunul defectat în termen de 10-20 zile. |
| *Lot 25.* | Multimetru KASAN UA78A | *Buc* | *5* | Model **UA78A**; Brand **KASAN**  Dimensiuni (L x W x H x Ø)  **200 x 95 x 60 mm**  Tip **Digital;** Acumulator **9V** |
| **Garanție** |  |  |  | 12 luni |
| **Livrare** |  |  |  | 30 zile |
| **Post garanței** |  |  |  | Posibilitatea prelungirii garanției sau încheierea unui contract de mentenanță a utilajului.  În caz de defectare a utilajului, vânzătorul e obligat să schimbe sau să repare bunul defectat în termen de 10-20 zile. |
| *Lot 26.* | Scară dielectrică CORDEN-  ST 2301041 | *Buc* | *2* | Dimensiuni (L x W x H x Ø)  **230 x 10 x 41 mm**; Model **2301041**  Brand **CORDEN-ST** |
| *Lot 27.* | Detector GSM Bosch GM 120  120 mm | *Buc* | *1* | Acumulator **6LR61**; Greutatea **0.27 kg**  Tip acumulator **Alcalin**  Adâncime de detectare oţel **120 mm**  Materiale detectabile  **metale feroase, neferoase, conductori electrici**  Adâncime de detectare cupru **80 mm**  Adâncime de detectare conductori sub tensiune **50 mm**  Model **GMS 120**; Brand **Bosch** |
| **Garanție** |  |  |  | 12 luni |
| **Livrare** |  |  |  | 30 zile |
| **Post garanței** |  |  |  | Posibilitatea prelungirii garanției sau încheierea unui contract de mentenanță a utilajului.  În caz de defectare a utilajului, vânzătorul e obligat să schimbe sau să repare bunul defectat în termen de 10-20 zile. |
| *Lot 28.* | Detector de metale și  cabluri sub tensiune  Mastech MS6906 30 mm | *Buc* | *1* | Acumulator **9 V 9А22**  Tip acumulator **Alcalin**  Adâncime de detectare oţel **30 mm**  Adâncime de detectare cupru **60 mm**  Adâncime de detectare conductori sub tensiune **75 mm**  Mode **MS6906**; Brand **Mastech**  Dimensiuni (L x W x H x Ø)  **160 х 74 х 42 mm** |
| **Garanție** |  |  |  | 12 luni |
| **Livrare** |  |  |  | 30 zile |
| **Post garanței** |  |  |  | Posibilitatea prelungirii garanției sau încheierea unui contract de mentenanță a utilajului.  În caz de defectare a utilajului, vânzătorul e obligat să schimbe sau să repare bunul defectat în termen de 10-20 zile. |
| *Lot 29.* | Botine SAFETY JOGGER  IARNA PROMO ARAS | *Buc* | *14* | Mărime **41-41,5-42-4**  Complectaţie**: 1 pereche mănuși,1 pereche șosete 1 caciulă**  Model **IARNA PROMO ARAS**  Brand **SAFETY JOGGER** |
| **Garanție** |  |  |  | 12 luni |
| **Livrare** |  |  |  | 30 zile |
| **Post garanței** |  |  |  | Posibilitatea prelungirii garanției sau încheierea unui contract de mentenanță a utilajului.  În caz de defectare a utilajului, vânzătorul e obligat să schimbe sau să repare bunul defectat în termen de 10-20 zile. |
| *Lot 30.* | Salopetă de lucru SEVEN  KINGS PLSTA4OG56 | *Buc* | *14* | Mărime **S,M,L,XL;** Мodel **PLSTA4OG56**  Brand **SEVEN KINGS**т |
| **Garanție** |  |  |  | 12 luni |
| **Livrare** |  |  |  | 30 zile |
| **Post garanței** |  |  |  | Posibilitatea prelungirii garanției sau încheierea unui contract de mentenanță a utilajului.  În caz de defectare a utilajului, vânzătorul e obligat să schimbe sau să repare bunul defectat în termen de 10-20 zile. |
| *Lot 31.* | Cască de protecție+Mască+căști de protecție zgomot Verto  T52272 | *Buc* | *14* | Model**T52272;** Brand **Verto** |
| **Garanție** |  |  |  | 12 luni |
| **Livrare** |  |  |  | 30 zile |
| **Post garanței** |  |  |  | Posibilitatea prelungirii garanției sau încheierea unui contract de mentenanță a utilajului.  În caz de defectare a utilajului, vânzătorul e obligat să schimbe sau să repare bunul defectat în termen de 10-20 zile. |
| *Lot 32.* | Mănuși dielectrice | *Buc* | *3* | *Cauciuc moale, dielectric* |
| **Garanție** |  |  |  | 12 luni |
| **Livrare** |  |  |  | 30 zile |
| **Post garanței** |  |  |  | Posibilitatea prelungirii garanției sau încheierea unui contract de mentenanță a utilajului.  În caz de defectare a utilajului, vânzătorul e obligat să schimbe sau să repare bunul defectat în termen de 10-20 zile. |
| *Lot 33.* | Indicator de tensiune înaltă  УВНУ-10KV C3 ИП 10 kV | *Buc* | *3* | Tensiune (V) **10 kV**  Model **УВНУ-10KV C3 ИП** |
| **Garanție** |  |  |  | 12 luni |
| **Livrare** |  |  |  | 30 zile |
| **Post garanței** |  |  |  | Posibilitatea prelungirii garanției sau încheierea unui contract de mentenanță a utilajului.  În caz de defectare a utilajului, vânzătorul e obligat să schimbe sau să repare bunul defectat în termen de 10-20 zile. |
| *Lot 34.* | Bote dielectrice 20 KV | *Buc* | *3* | Model  **20 KV** |
| **Garanție** |  |  |  | 12 luni |
| **Livrare** |  |  |  | 30 zile |
| **Post garanței** |  |  |  | Posibilitatea prelungirii garanției sau încheierea unui contract de mentenanță a utilajului.  În caz de defectare a utilajului, vânzătorul e obligat să schimbe sau să repare bunul defectat în termen de 10-20 zile. |
| *Lot 35.* | Covor dielectric 50 x 50 cm | *Buc* | *15* | Dimensiuni (L x W x H x Ø) **50 x 50 cm** |
| **Garanție** |  |  |  | 12 luni |
| **Livrare** |  |  |  | 30 zile |
| **Post garanței** |  |  |  | Posibilitatea prelungirii garanției sau încheierea unui contract de mentenanță a utilajului.  În caz de defectare a utilajului, vânzătorul e obligat să schimbe sau să repare bunul defectat în termen de 10-20 zile. |
| *Lot 36.* | Centură de siguranță  Promsiz 2PB | *Buc* | *2* | Model **2PB**  Brand **Promsiz** |
| **Garanție** |  |  |  | 12 luni |
| **Livrare** |  |  |  | 30 zile |
| **Post garanței** |  |  |  | Posibilitatea prelungirii garanției sau încheierea unui contract de mentenanță a utilajului.  În caz de defectare a utilajului, vânzătorul e obligat să schimbe sau să repare bunul defectat în termen de 10-20 zile. |
| *Lot 37.* | Centură pentru scule Toya  TOY78750 piele | *Buc* | *10* | Tip material **Piele**; Model **TOY78750**  Brand **Toya** |
| **Garanție** |  |  |  | 12 luni |
| **Livrare** |  |  |  | 30 zile |
| **Post garanței** |  |  |  | Posibilitatea prelungirii garanției sau încheierea unui contract de mentenanță a utilajului.  În caz de defectare a utilajului, vânzătorul e obligat să schimbe sau să repare bunul defectat în termen de 10-20 zile. |
| *Lot 38.* | Tricou POLSTAR S bumbac | *Buc* | *14* | Mărime **S,M,L,XL** Brand **POLSTAR**  Tip material**Bumbac** |
| **Garanție** |  |  |  | 12 luni |
| **Livrare** |  |  |  | 30 zile |
| **Post garanței** |  |  |  | Posibilitatea prelungirii garanției sau încheierea unui contract de mentenanță a utilajului.  În caz de defectare a utilajului, vânzătorul e obligat să schimbe sau să repare bunul defectat în termen de 10-20 zile. |
| *Lot 39.* | Scurtă BRIXTON  PRACTICAL M haki | *buc* | *5* | Model **PRACTICAL**; Brand **BRIXTON**  Mărime **M**; Greutatea **260 g/m2** |
| **Garanție** |  |  |  | 12 luni |
| **Livrare** |  |  |  | 30 zile |
| **Post garanței** |  |  |  | Posibilitatea prelungirii garanției sau încheierea unui contract de mentenanță a utilajului.  În caz de defectare a utilajului, vânzătorul e obligat să schimbe sau să repare bunul defectat în termen de 10-20 zile. |
| *Lot 40.* | Mănuși de lucru SAFETY  JOGGER  SJMALLFLEXDOT10 10  negru/Sur 1 buc | *Buc* | *20* | Mărime **10;** Bucăţi în set **1 buc:**  Model **SJMALLFLEXDOT10**  Brand**SAFETY JOGGER** |
| **Garanție** |  |  |  | 12 luni |
| **Livrare** |  |  |  | 30 zile |
| **Post garanței** |  |  |  | Posibilitatea prelungirii garanției sau încheierea unui contract de mentenanță a utilajului.  În caz de defectare a utilajului, vânzătorul e obligat să schimbe sau să repare bunul defectat în termen de 1 |